附件2

广州市天河第一小学

校园劳动实践基地建设项目清单

乙方（实施单位）将按照甲方要求完成的服务包括且不限于如下工作：

**一、**负责广州市天河第一小学劳动基地建设项目前期勘探设计、建设实施、后期结项验收等工作。具体包括以下内容：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 备注 |
| 1 | 砖砌体拆除 | 拆除原有砖砌花坛 | m3 | 12.5 | 包含人工装车及外运 |
| 2 | 挖一般土方 | 人工挖屋面种植土 | m3 | 19.5 |
| 3 | 实心砖墙 | 砖砌花坛（菜圃）、高度400mm | m3 | 32.24 |  |
| 4 | 屋面卷材防水 | 改性沥青防水卷材、女儿墙上翻250mm | m2 | 207 |  |
| 5 | 屋面刚性层 | 40厚C30 UEA 补偿收缩混凝土防水层，表面压光 | m2 | 207 | 混凝土内配4厘钢筋双向中距150 网片在分隔缝处断开，分隔缝不大于4m |
| 6 | 楼(地)面砂浆防水(防潮) | 10厚石灰砂浆隔离层 | m2 | 207 |  |
| 7 | 木饰面坐凳 | 消防管包管 | m2 | 64.2 | 40角钢龙骨，塑木地板，凸字形断面，截面展开长度1.64m |
| 8 | 墙面一般抹灰 | 花坛矮墙抹灰1：3水泥砂浆15mm厚 | m2 | 328 |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 花坛矮墙外墙漆 | m2 | 328 |  |
| 10 | 地面油漆 | 屋面（地面）丙烯酸涂料刷涂 | m2 | 501 |  |
| 11 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 新增护栏 | m | 97.2 | 不锈钢材质，喷氟碳漆 |
| 12 | 喷灌管线系统安装 | / | m | 35 |  |

**二、**项目实施跟踪管理，按照要求提交项目结项报告（图文说明且含项目进展情况及过程、实际执行方案明细、提交费用发票、项目照片等）、项目竣工验收报告书等。